**黄石农村商业银行股份有限公司智能柜台供应商遴选**

**遴 选 文 件**

**项目编号：HBBY-N-2022084**

**遴选项目：黄石农村商业银行股份有限公司智能柜台供应商遴选**

**遴 选 人：黄石农村商业银行股份有限公司**

**代理机构：湖北博源招标代理有限公司**

**二〇二二年十二月**

遴选文件审批表

项目名称: 黄石农村商业银行股份有限公司智能柜台供应商遴选

遴选人:黄石农村商业银行股份有限公司

|  |
| --- |
| 遴选人意见:  项目负责人： 年 月 日 |

**遴选文件目录**

[**第一章 遴选公告 4**](#_Toc103937175)

[**第二章 参选须知 7**](#_Toc103937176)

[**第三章 采购需求 14**](#_Toc103937177)

[**第四章 合同条款及格式(供参考) 15**](#_Toc103937178)

[**第五章 参选文件格式 19**](#_Toc103937179)

# 第一章 遴选公告

湖北博源招标代理有限公司受黄石农村商业银行股份有限公司的委托，就拟对黄石农村商业银行股份有限公司智能柜台公开遴选供应商，现将有关事项公告如下：

**一、项目概况**

1.项目编号：HBBY-N-2022084

2.项目名称：黄石农村商业银行股份有限公司智能柜台供应商遴选

3.采购内容：

|  |  |
| --- | --- |
| 货物名称 | 数量（台） |
| 智能柜台主柜 | 1 |
| 现金附柜 | 1 |
| 票据附柜 | 1 |

（详见第三章“采购需求”）

4.采购预算：本次预算价22万元,超过该报价为无效报价

5.质保期：免费质保期不低于5年

6.交货期：合同签订后15个工作日

7.入围家数:2家

**二、参选人资格要求**

1.在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格，须提供有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证；

2.供应商必须为省联社智能柜台入围的厂商或者厂商授权的代理商；

3.遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，参加遴选活动，且未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法失信主体（提供网站截图并加盖公章）；

4.投标人近3年（2019年12月至投标截止日）提供至少一个类似项目业绩（以相关合同加盖公章或中标通知书为准）；

5.本项目不接受联合体投标。

**三、遴选文件获取方式、时间**

1.发售时间：2022年 12 月 13 日至 2022年 12 月 16 日。

2.发售地点：线上购买。

3.遴选文件售价：每套300元，售后不退。

4.获取方式：

（1）线上购买：符合资格的供应商将文件资料款汇到代理公司帐户，并将汇款单据、营业执照扫描件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权书、报名登记表请于2022 年 12 月 16 日下午17时00分之前发至湖北博源招标代理有限公司邮箱2033809158@qq.com，若代理公司在规定时间前未收到汇款及相关资料的，代理公司将拒绝接受其响应文件。

单位名称：湖北博源招标代理有限公司
开户行：交通银行股份有限公司黄石分行
账号：422060116018010007518

注：请供应商在银行汇款单据上注明项目名称和公司全称

**四、响应文件提交方式及截止时间：**

响应文件提交截止时间为2022年 12 月 22 日上午 9 点整，参与本次遴选的供应商以下列方式提交响应文件：

应当在截止时间前，将响应文件按照遴选响应文件的要求密封和加写标记后，递交至湖北博源招标代理公司（黄石市青龙山路21号）评标室。逾期送达的或者未送达指定地点的，或者未按照遴选文件要求密封的响应文件，代理机构将拒收。

**五、疫情防控要求**

请各响应单位须遵守以下现场开标防护措施：

1.授权委托代理人或法人代表必须携带授权委托书或法人证明及本人身份证原件参加开标会，只允许一人到场。

2.供应商请须出示健康码，带口罩进入会场，进入会场前由代理公司工作人员测量体温并进行酒精全身消毒。

3.各供应商进入会场后请勿随意走动，与人之间保持1米以上距离

4.开标会结束后各供应商请尽快离场。

5.若体温、健康码出现异常，将按黄石市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部最新通告的规定执行。

**六、公告发布媒体：湖北博源招标代理有限公司网站。**

**七、联系方式：**

 遴选人：黄石农村商业银行股份有限公司

地 址：黄石市黄石港区磁湖路55号

联 系 人：叶经理

联系电话：18271696839

代理机构：湖北博源招标代理有限公司

地 址：黄石市青龙山路21号

联 系 人：谈菊

联系电话：18772292362

附件：报名登记表

报名登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标人统一信用代码 |  |
| 投标人地址 |  |
| 联系人姓名 |  |
| 联系人联系电话 |  |
| 联系人电子邮箱 |  |
| 领取遴选文件时间 | 年    月   日   时   分 |
| 投标人须知 | 1、投标人在参与本次招标活动时须按遴选文件的要求提供相关资料，并对所提供资料的真实、完整、合法和有效性负责；2、为在发生变更时能及时的通知各投标人，请投标人认真填写此表，并于 2022 年 12 月 16日下午5点前发送至指定邮箱2033809158@qq.com。供应商如未填写此表或未发送至指定邮箱，其递交的投标文件无效。 |

#

# 第二章 参选须知

**一、总则**

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类遴选项目。

2. 定义

2.1 “遴选人”是指：黄石农村商业银行股份有限公司

2.2 “代理机构”是指：湖北博源招标代理有限公司

2.3 “参选人”是指获得该项目评选小组确定参加遴选的法人或者其他组织。如果该参选人在本次采购中选,即成为“中选人”。

2.4 “服务”是指按本文件规定提供的所有服务。

2.5 “参选文件”是指：参选人根据本文件要求编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 参选人的基本条件

3.1本文件第一章第二条的要求。

3.2如经营、开发或承担本类项目的货物和服务，国家有相关资质要求的，参选人必须已经取得并出具相应的资质证书。

3.3参选人必须具有履行合同所必需的财务、技术、人员和服务能力,并能按本文件的要求提供技术服务。

3.4参选人应具有本项目采购服务的经验，并提供相关的证明文件和资料。

3.5 若本项目采购的技术服务国家有强制性规范或行业标准要求的，参选人必须提供能实施该种服务的认证证书。

3.6 参选人不得与遴选人有任何隶属关系或其他利益关系。

4. 费用

4.1参选人应自行承担所有与编写和提交参选文件有关的费用，不论采购结果如何，遴选人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2根据和遴选人人签订的代理协议约定，本项目代理服务费叁仟元整，成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次付清代理服务费。

**二、参选文件的编制**

5. 参选文件编制基本要求

5.1参选文件的组成

不限于以下内容,应该有的必须提供,如未提供,评选小组有权拒绝其参选文件：

参选文件包括下列内容

（1）参选函；

（2）法定代表人资格证明书或法人代表授权委托书原件及身份证复印件；

（3）资格证明资料；

（4）近三年无重大违法记录声明；

（5）参选报价一览表；

（6）技术部分证明资料；

（7）商务部分证明资料；

（8）其他遴选文件要求提供的相关资料。

6、计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

**三、报价有效期**

7. 本项目参选有效期为规定的遴选之日起10个日历日，在此期间内参选文件有效。采购结束后，在有效期内参选人不得改变参选报价、服务期及承诺的全部义务。参选有效期比本文件规定短的，将视参选文件无效予以拒绝。

8. 在特殊情况下，在原参选有效期满之前，遴选人可向参选人提出延长参选有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。参选人可以拒绝遴选人的要求。同意延长参选有效期的参选人不允许修改其参选文件。

**四、保证金**

9.本项目不收取保证金。

**五、应答报价**

10.报价以人民币报价。

11.对于本文件中未列明而参选人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，遴选人将不予支付中选人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.本项目设置的最高限价为贰拾贰万元整（￥220000.00元），超过此最高限价为无效投标报价。

**六、参选文件的份数、封装和递交**

12. 参选文件的份数和封装

12.1参选文件一式叁份，其中正本壹份，副本贰份。

12.2参选文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印。参选文件附件可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。

13. 参选文件的递交

13.1所有参选文件应于第一章“遴选公告”中规定的时间前递交到指定地点。

14. 迟交的参选文件

遴选人拒绝或原封退回在其规定的递交参选文件截止时间之后收到的任何参选文件。

15.当参选文件出现下列情形之一时，应作为无效参选文件，不得进入实质性评选过程。

1.参选文件未按照遴选文件的要求予以密封的；

2.参选文件中的相应部位未加盖参选人的企业及企业法定代表印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书或委托代理人印章的；

3.参选文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4. 未按遴选要求提供资格证明材料；

5. 在信用中国网站被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体且正在公示期内。

16.参选文件的澄清

16.1在遴选过程中，评选小组认为需要，可以要求参选人对参选文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清或提供补充说明及有关资料，参选人应在评选结束前用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出参选文件的范围或者变更应答报价、服务期、质量等实质性内容。

参选文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准；但单价金额小数点有明显错误的除外。

书面答复须经参选人法定代表或其委托代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为参选文件的组成部分。提交参选文件截止时间后，参选人对应答报价或其他实质性内容修正的函件，一律不得作为遴选、中选的依据。

**七、评选小组的组成**

17.1本次采购由遴选人代表组建评选小组。

17.2评选小组全面负责确定参选人名单、参选文件的评审、遴选、质疑投诉处理等工作。

**八、遴选程序**

18.评选小组根据遴选文件规定的参选人资格条件、评定中选的标准等事项对参选人提交的参选文件进行评选，资格性评审不符合遴选文件要求的参选文件按无效文件处理，并告知有关参选人。

19.评选小组将按参选排序逐一与参选人分别就技术、商务进行评审。在遴选过程中，评选小组应当严格遵循保密原则，未经参选人同意不得向任何人透露当事人技术、商务和其他重要信息。（遴选文件有实质性变动的，评选小组以书面的形式通知所有参加遴选的参选人）。

20.评选小组综合评议

对提供产品质量、服务均能满足遴选文件规定最低要求的参选人根据评选标准进行综合评议。

评选小组认为参选人的报价明显低于其他通过符合性审查参选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，参选人不能证明其报价合理性的，评选小组应当将其作为无效参选处理。

评选小组根据遴选文件要求，在满足符合性审查的前提下，对价格部分、技术部分、商务部分实行评选小组署名评选打分，平均值为该项得分。

统分原则：参选人最终得分=价格分值得分+技术分值得分+商务分值得分（所有得分四舍五入取小数点后两位）

评选总得分按由高到低依次排序；总得分相同时，以报价低者优先；总得分相同、报价也相同，以技术部分得分高者优先。

21.评选标准

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价部分（30分） | 投标报价（30分） | 1、评标基准价：资格审查合格，报价最低的投标报价为评分基准价,其报价分为满分。2、投标人的价格分统一按照下列公式计算为：（评分基准价÷投标供应商的报价）×303、计算报价得分时按四舍五入原则保留小数点后两位计分。 |
| 2 | 商务部分（25分） | 投标文件制作（3分） | 投标文件逐页有连续页码，详细目录，目录与有关材料对应链接，查阅方便的得3分，其它酌情得分。 |
| 投标人财务及综合实力（3分） | 根据投标人提供近3年（2019年、2020年、2021年）的经会计师事务所或者审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表、现金流量表、利润表和财务状况说明书等（复印件加盖公章）进行评审，财务状况良好的得3分，一般的得1分，否则不得分。（0-3分） |
| 类似案例（15分） | 投标人提供2019年12月1日至今所投产品的类似业绩（提供中标通知书或供货合同复印件），每提供一个得3分，满分15分； |
| 投标人资质认证（4分） | 投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证得2分,没有不得分。提供有效的相关证明材料（复印件加盖公章） |
| 投标人具有AAA级信用企业证书的得2分，没有不得分。提供有效的相关证明材料（复印件加盖公章） |
| 3 | 技术部分（45分） | 实施方案（15分） | 根据投标人针对本项目建设提供的实施方案、维护策略方案的全面性、可行性进行评分。优秀的得10-15分，良好的得7-10分，一般的得1-6分，差的得0分 |
| 认证（2分） | 取得中国质量认证中心《中国国家强制性产品认证证书》3C认证的得2分，没有则不得分 |
| 响应及增值服务承诺（28分） | 主要针对投标人本项目的服务能力及专业性，包括：(1)投标人提供原厂服务的，得2分，其它不得分；(2)为提高服务响应速度，投标人在黄石市本地设立有服务站（提供自有或租赁房产的不动产证明复印件并加盖公章），设备备品备件库，常驻当地的专职服务技术人员不少于3人，少于3人得0分，3人得1分，每增加1人加2分，满分6分；（3）根据投标人的售后管理体系、运输、安装调试、设备维护方案（包括日常巡检、故障响应时间、问题解决紧急供应方案等)及培训等情况的全面性、可行性、科学性打分，很好得15-10分；服务能力及专业性较为完善的得9-5分；服务能力及专业性一般得4-1；其它不得分。（4）维修响应速度：在收到维修通知后，维保服务人员应在1小时（城区）/2小时（乡镇）内赶到现场服务承诺，有承诺的的5分，无承诺的得0分。 |
| 合计100分 |

22.确定中选人

合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标由高到低顺序排列。排名第一、第二的投标人为中标候选人。

23.中选通知

代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送遴选人，遴选人按照排序确定排序第一、第二的成交供应商为中选人。采购代理机构在成交中选人确定后2个工作日内，在湖北博源招标代理有限公司网站上公告成交结果，同时向成交中选人发出成交通知书。

24.签订协议

遴选人和中选人应当在参选有效期内并自中选通知书发出之日起30天内，根据遴选文件和中选人的参选文件订立书面协议。中选人无正当理由拒签协议的，遴选人取消其中选资格，给遴选人造成的损失，中选人还应当予以赔偿。

# 第三章 采购需求

1. **项目概况及要求**

1.项目名称：黄石农村商业银行股份有限公司智能柜台供应商遴选项目

2.总体要求：智能柜台技术要求

按照湖北省联社整体规划，智能柜台设备采用主柜+附柜的方式支持各网点根据自身业务开展情况对设备自由选择组合，实现灵活的业务功能支持和扩展。设备包含智能柜台主柜、智能柜台票据附柜、智能柜台现金附柜和智能柜台回单附柜共四种类型（其中，主柜是必备设备，可以实现绝大多数基本交易，票据附柜用于支持存单及票据业务，现金附柜用于支持现金类业务，回单附柜用于支持回单打印类业务）。

对智能柜台设备总体要求：整机机柜采用优质钢材，防水、防锈、防腐，内部布线整齐规范，散热通风系统符合银行要求，模块采用拖拉式道轨维护，结构合理易于维护，整机及各模块具备且符合金融及公安各类相关资质和认证。

3.资金来源:自有资金

4.质保期：免费质保期不低于5年

5.交货期：合同签订后15个工作日

6.付款方式：设备安装、开通后，贵行支付首付款95%；设备使用1年后，支付剩余5%尾款。

7.入围家数:2家

**二、需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量（台） | 单价（元） | 交货期 | 质保期 | 超出免费期维保期维保价 | 品牌（中/英文） |
| 智能柜台主柜 | 1 |  |  |  |  |  |
| 现金附柜 | 1 |  |  |  |  |  |
| 票据附柜 | 1 |  |  |  |  |  |

**三、产品参数要求**

**1、主柜参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块** | **技术参数** |
| 1 | 工控主机 | 主板：工控机专用主板；CPU：3.0GHz 及以上；内存：容量不低于4G；硬盘：SSD固态硬盘容量 500G 硬盘或以上；网卡：两个（1000Mb自适应双网卡，支持 TCP/IP 协议）；接口：USB=10、COM=10、其余接口满足现有模块正常使用；软件配置：1.设备自带操作系统；符合WOSA标准，windows7/32位系统，浏览器IE11，具有正版授权标志；2.符合湖北农信跨平台C端接口要求，能按照要求进行客户化；其他：可准确向后台报送设备状态。 |
| 2 | 操作显示屏（支持触摸操作和签名） | 显示触摸操作及签名一体屏，电容电磁双控屏，支持手势触控操作，支持多点触控；显示屏部分：21.5寸，长宽比16：9，分辨率 1920\*1080及以上；显示颜色：16.7M；对比度：1000：1；面板亮度：250cd/m2；工作时间：≥5万小时；触摸寿命：任一点触摸≥ 5000万次；透光率：87%±2%(带防窥膜后，透光率≥60%)。电容屏部分：至少10触碰，任一点触摸寿命不低于5000万次；灵敏度响应时间低于20ms；分辨率4096\*4096点；支持电子签名笔和签名轨迹；防尘、防水、防爆、防窥。电磁屏部分：集成手写签字和原笔迹签名功能；支持无源电磁签名笔输入，笔迹保真；能记录客户在签名设备上的完整轨迹，无断点；能以原始轨迹数据、矢量图片方式保存签名数据；支持签名比对功能；签名时轨迹应同步在屏幕上展示，延迟小于0.5秒；支持通过参数控制签字区位置和大小，签名区可扩大至全屏和缩放至原大小；支持笔压感级数1024级；压力范30G~500G。 |
| 3 | 电子签名笔 | 无源电子签名笔，与电磁屏配套使用；笔压感级数：512级；压力范围：30G~500G； |
| 4 | 电子签名加密模块 | 支持硬加密，对电子签名轨迹数据、矢量图进行加密传输；支持DES/3DES/SM2/SM3/SM4加密算法；支持密钥及敏感数据拆封自毁，加密芯片经过国家密码局认证。 |
| 5 | 吸入式二代证身份证阅读扫描模块 | 电动吸入式，前进前出，双面扫描，支持强制退出。扫描分辨率：300\*300dpi；可读取身份证信息，通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测，具有《中国公共安全产品认证证书》 |
| 6 | 电动读卡器+发卡模块 | 支持卡类型：可读取金融行业发行的银行卡与信用卡等。读写卡类型：磁卡只读，IC 卡读写，支持磁条卡、IC卡发放。读卡方式：带插卡指示灯，支持抖动进退卡、超时回收卡片；磁卡标准：物理特性：IS07810和7811、IS07811-2、IOS7811-4、ISO7811-5和ISO7811-6标准卡片尺寸：IS07810ID-1-型磁卡标准磁条卡重读率小于1/1000IC卡触点寿命不低于30万次支持2个卡箱，单卡箱装载量≥80张，有回收箱，回收箱容量≥5张支持银行卡回收功能。 |
| 7 | 多合一非接读卡器 | 产品功能：支持非接IC卡、EMID卡、NFC设备读取交互；支持标准：ISO/IEC1443A&B协议、ISO/IEC18092协议、ISO/IEC、7816协议、MifareClassic1K(S50)、MifareClassic4K(S70)；读取距离：≥40mm；产品认证：通过PBOC、EMV认证；接口&协议：USB接口、使用PC/SC通信协议。 |
| 8 | 密码键盘 | 标准EPP硬件加密键盘,支持盲文提示；键位数：16键，其中10只数字键（0－9），6只功能键；加密性能：支持3DES、DES、MAC及国密（SM2、SM3、SM4）加密算法及ANSIX9.8PINBlock格式，符合ANSIX9.24安全标准；执行标准：密钥及敏感数据拆封自毁，防水、防尘、防暴，支持按键音，有密码防窥安全措施；寿命：≥60,0000次 |
| 9 | 指纹仪 | 支持行内现有指纹库；算法认假率：≤0.001%；拒真率：≤0.01%；登录时间：≤1秒；比对时间：<1秒；搜索时间：≤1秒（在指纹数量为1000枚时）；比对模式：1：1或1:N比对；灰度：256级；分辨率：光学500DPI；指纹传感器：按压式；传感器采集寿命1,000,000次（100万次）；探测技术/探测位置 电容式/真皮层；通讯接口：RS-232标准接口/USB标准接口；可将指纹扫描结果生成图片文件；支持行内现有指纹库。 |
| 10 | 条码扫描仪 | 支持解读标准一维、二维条码，要求硬扫描方式；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；支持二维条码360度任意方向读取条码；系统接口采用USB接口 |
| 11 | 人脸摄像头 | 支持高清，200万像素：200W，分辨率1280\*720及以上，摄像头角度可调节。 |
| 12 | 全景摄像头 | 支持高清，200万像素：200W，分辨率1280\*720及以上，具有视频功能,支持120°以上广角。 |
| 13 | 发U-KEY模块 | 支持U-KEY发放(带盒发放)；发放传动时间：≤2.5秒；发UKEY容量不少于30个，UKEY回收箱容量不小于5个。 |
| 14 | 凭条打印机 | 40列热敏行式打印机；支持中英文、图形、条码、符号及粗体字打印；支持少纸、无纸及黑标检测检测；支持自动切纸（半切/全切）；纸卷规格80mm，切刀寿命不小于60万次，纸卷直径≥120mm，打印速度≥120mm/s；可准确向后台报送设备状态 |
| 15 | 存折打印机 | 24针双向点阵式打印机，具有磁条模块，能自动读磁；边界检测的处理功能；具有自动纠偏、自动测厚、自动对边等纸张处理功能；打印速度求：英文高速模式350CPS，标准模式120CPS；中文高速模式240CPS；标准模式60CPS；打印字体至少支持字库GB18030字体宋体 |
| 16 | 人体感应 | 可感知人体接近状态，并通知设备启动/关闭屏幕或切换应用画面或广告画面；感应距离：0~100厘米；感应技术：红外；感应角度：30度。感应距离误差在20%以下。 |
| 17 | 扬声器 | 支持音量调节功能；最低支持双声道。 |
| 18 | 麦克风 | 频率范围：100Hz-16KHz；阻抗：≤2.2kΩ；灵敏度：-58dB±3dB(0dB=1Pa)；信噪比：≥60dB；方向性：全指向性；具备降噪可消除环境噪声功能。 |
| 19 | 信号指示灯 | 能指示各个模块的状态。 |

**2、现金附柜参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块** | **技术参数** |
| 1 | 现金模块 | 1.开放式可连续叠加放钞存款口，存款钞币钟入钞箱，实现高速连续存款。存款口、取款口设计合理，从客户视角可以看见的存取款动作。处理速度不低于10张/秒，入钞口容量不低于200张；双出钞口，容量不低于200张；出钞口配置电动闸门，具备钞票冠字号码OCR识别功能。2.不少于4个循环钞箱，1个混存钞箱（或独立的回收钞箱和废钞箱）， 单个循环钞箱容量不少于2500张纸币，混存钞箱容量不少于2500张，钞箱带锁，支持铅封。3.针对国内市场应用，支持1、5、10、20、50、100元面额人民币。4.保险柜符合CCC、UL291安全标准。 |

**3、票据附柜参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **模块** | **技术参数** |
| 1 | 发放模块 | 1.通讯接口：RS232串行接口或USB高速接口2.票箱要求：容量不少于75张，支持票箱内票据有无检测，支持废票箱安全锁功能, 支持出票口带电动闸门控制功能，具备防夹手设计;3.打印要求：支持热转印打印方式，打印分辨率300DPI\*300DPI；打印票据类型至少支持支票和存单；打印精度为横、纵向误差小于±1mm，支持GM码、QR、DM、PDF417、MAXICODE等二维码及湖北农信电子印章打印功能; 4.安全性要求：支持票据鉴伪功能，支持碳带检测功能，判断碳带有无、断裂、将尽等情况；支持短票检测、票据折叠及缺角检测、票据重张检测等功能；支持票号拍照及OCR识读功能 |
| 2 | 受理及回收模块 | 1.通讯接口：USB高速2.票箱容量：双票箱，共400张3.扫描要求：支持双面扫描，正面扫描支持彩色、红外、彩色紫外、投射红外、透射彩色紫外，背面扫描支持彩色；扫描分辨率水平方向为200DPI，垂直方向为200DPI；支持扫描规格范围：长120-230mm，宽80-120mm，厚0.10-0.12mm4.打印要求：采用喷墨打印方式，支持背书打印功能，至少支持湖北农信票据在内的不少于2种票据格式，支持湖北农信电子印章打印。5.安全性要求：支持票据鉴伪功能；支持票据信息OCR识别，位图格式支持BMP、JPG格式支持生成JPG格式正反面彩色图像，文件大小小于200KB |

第四章 合同条款及格式(供参考)

**合同书**

（以下简称“采购人”）为一方和（以下简称“供应商”）为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1.合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1. 合同书
2. 合同条款
3. 成交通知书
4. 遴选文件有关问题的备忘录及其附件
5. 标准规范及有关技术文件
6. 经双方确认的设计方案（包括图纸）、材质清单
7. 供应商提交的投标书
8. 经双方确认的分项报价表

上述文件应相互补充和解释，如有不清或相互矛盾之处，以上面所列在前的顺序为准。

2.合同金额

合同总金额为：。

3.服务期限

服务期限：

4.服务地点

服务地点：

5.合同承诺

考虑到采购人将按照本合同向供应商支付，供应商在此保证全部按照合同的规定向采购人提供货物和服务，并承担相应的责任。

考虑到供应商将按照本合同提供货物和服务并承担相应的责任，采购人在此保证按照合同规定的价格向供应商支付。

6.付款方式：

7.合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

本合同正本一式肆份，合同双方各持贰份。

采购人： 供应商：

名称： 名称：

地址： 地址：

邮编： 邮编：

传真： 传真：

电话： 电话：

法定代表人（或授权代表）： 法定代表人（或授权代表）：

签字： 签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

根据《中华人民共和国民法典》，采购人和中标人（成交供应商）之间的权力和义务，应当按照平等、自愿的原则，依据招标文件要求和投标文件响应，签订本合同。

# 第五章 参选文件格式

**1、参选函**

 （遴选人）：

依据贵方 (遴选项目名称) 项目的遴选邀请，我方代表 （姓名、职务）经正式授权并代表参选人 （参选人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份。

1参选函；

2法定代表人身份证明书； 3法定代表人授权委托书；

4资格证明资料；

5近三年无重大违法记录声明；

6参选报价一览表；

7技术部分证明资料；

8商务部分证明资料；

9；其他需提供的相关资料

在此，我方宣布同意如下：

1. 我所附《参选报价一览表》中规定的总价为 （注明币种，并用文字和数字表示总价）。

2. 我方将按遴选文件的约定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部遴选文件，包括 （补充文件），对此无异议。

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其遴选有关的一切数据或资料。

且承诺：

与参加本项目遴选活动的其他参选人之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形。

参选人名称(公章)：

地址：

电话： 传真：

参选人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期：

**2、法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （单位名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称： （盖单位行政公章）

 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人身份证复印件 |

**3、法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （参选人名称）的法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司签署 （项目名称） 项目的参选文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的参选文件的内容及其在参选、评选中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字） 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：



参选人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**4、资格证明资料**

参选人根据资格证明要求准备响应文件（加盖公章）：

**5、近三年无重大违法记录声明**

致： （遴选人）

我公司郑重声明，我方在参加本次遴选活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合相关法律规定的资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

 特此声明。

参选人： （公司名称加盖公章）

法定代表人/法定委托代理人签字：

日 期： 年 月 日

**6、参选报价一览表**

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 数量（台） | 单价（元） | 交货期 | 质保期 | 超出免费期维保期维保价 | 品牌（中/英文） |
| 智能柜台主柜 | 1 |  |  |  |  |  |
| 现金附柜 | 1 |  |  |  |  |  |
| 票据附柜 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写:大写: |

参选人名称（公章）：

参选人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期: 年 月 日

**7、技术部分证明资料**

参选人根据技术部分评分标准要求准备技术方案（加盖公章）：

**8、商务部分证明资料**

参选人根据商务部分评分标准要求准备资料，格式自拟（加盖公章）

**9、规格参数偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 文件要求参数 | 所报产品参数 | 是否满足遴选文件要求(正偏离/负偏离) |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |
|  |  | 　 |  |

参选人名称（公章）：

参选人法定代表人或法定代表人授权代表签字：

日期: 年 月 日